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淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司
淮北高新区陶铝新材料产业园项目设计施工总承包
冉邦地块北区—电梯询比采购（二次）
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采购人：淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司

二〇二六年七月

关于采购方式及术语使用的说明
本项目采用询比采购进行采购，并非《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例所规定的依法必须进行招标的项目。
采购人/招标人：指组织本次采购活动的采购单位。文件中出现的“招标人”即指采购人。
响应人/报价人/供应商/投标人：指向采购人提交响应文件/报价文件的供应商。文件中出现的“投标人”即指响应人。
响应文件/投标文件：指响应供应商按照采购文件要求编制的文件。文件中出现的“投标文件”即指响应文件。
成交人/中标人：指经评审被确定为履行合同义务的供应商。文件中出现的“中标人”即指成交供应商。
采购失败/流标：指本次采购活动未能成功确定成交供应商的情形。文件中出现的“流标”即指采购失败。
特别说明：本文件中如出现“招标”、“投标”、“中标”、“流标”等词语，仅为表述方便或沿用模板所致，其在本项目语境下应严格依据本说明定义理解，绝不表示本项目性质或程序适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例。项目性质及程序严格依据本采购文件关于询比采购的规定执行，不因上述术语的使用而产生任何歧义或改变。
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[bookmark: _Toc520][bookmark: _Toc16563]一、询比采购公告
[bookmark: _Toc3069][bookmark: _Toc14219]淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司淮北高新区陶铝新材料产业园项目设计施工总承包冉邦地块北区—电梯询比采购（二次）已具备采购条件，现邀请各供应商参加询比采购活动。
[bookmark: _Toc31824]1.项目概况和采购要求
1.1项目名称：淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司淮北高新区陶铝新材料产业园项目设计施工总承包冉邦地块北区—电梯询比采购             
1.2采购人：   淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司                 
1.3项目概况：本工程位于淮北市高新区龙湖工业园龙旺路32号，该厂区用地面积79383.7㎡，总建筑面积43122㎡。
1.4 采购范围： 1#厂房附楼、办公楼各加装电梯一台，共计2台。本项目推荐品牌为三菱电梯、日立电梯、通力电梯、奥的斯电梯、迅达电梯、蒂升TKE电梯；(以上品牌仅作推荐不作限制，报价人可选用其他替代品牌，但替代品牌档次应不低于或相当于以上推荐品牌)，另所提供品牌电梯参数须满足采购人要求。
1.5 最高限价：本项目单价报价，含税控制总价333000元。
1.6交货期：    满足甲方现场供货进度要求   
1.7 工程（交货）地点：   淮北市高新区龙湖工业园龙旺路32号   
1.8 质量标准或主要技术性能指标：1）.质量标准；合格，按甲方与本项目签订的总承包合同有关质量的约定、国家行业现行的相关规范和验收标准及安徽省相关管理规定。2）主要技术性能指标详见第九章附件；《技术规格书》；技术规格书为采购文件的一部分，具有同等效力。投标单位须与项目部技术人员沟通后了解技术参数现场施工等情况后再投标。
[bookmark: _Toc21350][bookmark: _Toc29043][bookmark: _Toc26250]2.供应商资格要求
2.1 供应商应依法设立且满足如下要求：
(1)资质要求: 具有独立法人资格。 具有有效的营业执照，提供品牌生产厂家的特种设备生产许可证，代理品牌须提供授权证明。
(2)业绩要求: 须提供17万元及以上的电梯销售相关合同业绩。 （合同扫描件须至少包含合同签订双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页）
(3)承担本项目的主要人员要求： / 
(4)信誉要求：供应商（含其不具有独立法人资格的分支机构）不得存在以下不良信用记录：
1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
2）在“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；
3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；
4）法律法规或供应商须知规定的其他情形。
2.2 本次采购不接受联合体。
2.3 成交供应商数量及成交份额：
☑一家
□     家，成交份额：第一名：    ；第二名：    ；第三名：    ；……
[bookmark: _Toc14751][bookmark: _Toc22023][bookmark: _Toc20009]3.采购文件的获取
[bookmark: _Toc14411][bookmark: _Toc4776]（1）获取时间：2026年   7   月  27   日   15  时至 2026 年  7 月  30  日 15      时。
（2）获取方式：须注册登录淮北矿业电子招标采购平台（https://zbcg.hbcoal.com）报名下载采购文件及相关资料。
[bookmark: _Toc19584]4.响应文件的递交
（1）递交方式：通过淮北矿业电子招标采购平台线上递交电响应文件。
[bookmark: _Toc28550][bookmark: _Toc19504]（2）截止时间： 2026 年   7  月  30  日  15  时。
[bookmark: _Toc27621]5.资格审查方式
本采购项目采用资格后审方式进行资格审查。
[bookmark: _Toc13562][bookmark: _Toc30453][bookmark: _Toc17548]6.评审办法
本采购项目评审办法采用经评审最低价法，见采购文件第四章“评审办法”
[bookmark: _Toc1277][bookmark: _Toc651][bookmark: _Toc20637]7.响应文件开启时间和地点
响应文件开启在响应文件递交截止时间后立即进行，采购人评审小组开启、评审，响应人不需到场参会。
[bookmark: _Toc19571][bookmark: _Toc29024][bookmark: _Toc20873]8.其他说明事项
[bookmark: _Toc29758][bookmark: _Toc31593][bookmark: _Toc6840][bookmark: _Toc4869][bookmark: _Toc18707]/
[bookmark: _Toc25559]9.发布公告的媒介 
在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、淮北矿业电子招标采购平台（https://zbcg.hbcoal.com）发布。
[bookmark: _Toc19719]10.联系方式
采 购 人：淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司
地    址：淮北市相山区南黎路90号  
联 系 人：徐经理
电    话：18098595766
[bookmark: _Toc22865]11.有关说明
（1）潜在响应人须登录“淮北矿业电子招标采购平台”(网址：https://zbcg.hbcoal.com，以下简称电子交易系统)参与本项目采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见电子交易系统“用户注册”栏目，咨询热线：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加采购活动的，责任自负。
（2）已注册的潜在响应人可登录电子交易系统获取采购文件，采购文件费用（如有）采用银联线上支付，支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过电子交易系统发布，采购人不再另行书面通知，潜在响应人应及时关注、查阅电子交易系统。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。
（3）潜在响应人支付采购文件费用（如有）前需核对单位名称及统一社会信用代码，确认无误后支付费用。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再进行费用支付。
（4）已注册的潜在响应人若注册信息发生变更(如:与初始注册信息不一致)，应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。
（5）本项目采用全流程电子化采购方式，潜在响应人须办理 CA 数字证书(以下简称 CA ),CA用于电子采购文件的签章及上传（上传响应文件需使用 CA 进行加密）。CA 办理详见《关于优质采云采购平台数字证书办理的须知》
（https://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterDetail?Id=0d2b8e6d-02a6-4dd0-b828-1aa71a25a7b0）。
（6）淮北矿业电子招标采购平台全流程项目，需要通过“淮北矿业投标工具客户端”进行响应文件的编辑和上传，电子响应文件必须使用“淮北矿业电子投标文件制作工具”制作生成并上传。
淮北矿业电子响应文件制作工具下载地址：
https://zbcg-oss.hbcoal.com/overt/file/BidderTools.zip
投标工具使用说明书及视频教程下载地址：
https://zbcg.hbcoal.com/company-pages/hbky/operate/detail?id=292
【提醒】如对本系统响应操作环境不熟悉，建议响应人预留至少三个小时以上的设置、上传等响应操作时间。遇到操作问题，第一时间拨通平台首页400电话或者采购人电话进行咨询，请知悉。
（7）“淮北矿业电子招标采购平台”使用的电子签章与“优质采云采购平台”（网址:http://www.youzhicai.com/）使用的电子签章已实现互认互通，响应人可在“优质采云采购平台”进行注册及CA办理后到本平台使用，本项目支持硬件CA锁方式进行电子响应文件盖章与加解密操作。
（8）询比文件开启评选期间，响应人需保持在线，保持预留联系方式畅通。
[bookmark: _Toc30358]
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[bookmark: _Toc6932]二、供应商须知
[bookmark: _Toc10310][bookmark: _Toc11415][bookmark: _Toc10068]1.项目概况和采购要求
详见采购公告
[bookmark: _Toc20148][bookmark: _Toc15786][bookmark: _Toc7719]2.供应商资格要求
2.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉，具体详见采购公告。
2.2 供应商不得存在下列情形之一:
（1）与本项目的其他供应商同为一个单位负责人；
（2）与本项目的其他供应商存在控股、管理关系；
（3）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）法律法规或采购公告中规定的其他情形。
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark26][bookmark: _Toc24881][bookmark: _Toc22357][bookmark: _Toc31314]3.响应文件编制
3.1 响应文件应按照第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页。响应文件应包括下列内容：
[bookmark: bookmark28]（1）封面，须加盖公章并有法人或其委托代理人签字或盖章；
（2）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（如有授权）；
（3）响应单位资格证明文件:营业执照等加盖公章；
（4）响应函、报价表；
（6）业绩证明文件；
（7）供应商认为需要表述的与本次采购相关的其它内容。（比如信用截图）
[bookmark: _Toc29326][bookmark: _Toc18404][bookmark: _Toc6546]4.响应报价：
4.1 本工程为材料采购，报价方式为单价报价，报价含税，税率  13% 。
4.2 报价应包含为完成本询比采购文件所确定的采购范围、并满足其各项要求所需的全部费用，包括但不限于材料本身、包装、装卸、运输、利润、配合费、税金等。
4.3 如设最高限价，响应报价不得超过该限价，否则作无效报价处理。
4.4 供应商应承担其响应采购文件过程所涉及的全部费用。
4.5 采购人不组织任何单位或个人踏勘项目现场，供应商可自行踏勘，相关责任、风险及费用均由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc14257]5.响应保证金
1.金额：人民币大写  陆仟陆佰元整（¥6600.00）
2.缴纳方式说明：可采用电汇、转账、银行汇票、现金支票、银行或担保机构出具的投标保函、保兑支票（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台）
（1）如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件保函。保函扫描件须附于响应文件中，纸质保函原件应在递交响应文件截止时间之前单独密封递交。
（2）如采用担保机构担保，应为融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。
注：保证金须从供应商基本账户汇出，供应商办理银行汇款时,务必在备注栏注明“项目名称+保证金”字样,否则,造成账目不清或无法查明的后果,由供应商自负。
3.下列任何情况发生时，保证金将不予退还：
1）供应商在评审有效期内撤销其投标；
2）成交人未能在规定的时间内签署合同；
3）未能在规定的时间内提供履约担保；
4）供应商未按规定缴纳成交服务费；
5）供应商在响应文件中提供虚假材料或有串标、围标等恶意行为的；
6）法律法规规定的其他不予退还的情形。
[bookmark: _Toc30071]6.响应有效期
响应有效期为响应截止时间起60日历天。
[bookmark: _Toc4233]7.备选方案
本项目只接受唯一响应报价。不接受选择性报价、不接受具有附加条件的报价。凡供应商递交两种及以上方案或者两种及以上响应报价的，其投标将被否决。
[bookmark: _Toc20957][bookmark: _Toc3667][bookmark: _Toc7249]8.递交响应文件
8.1 响应文件须按要求签字盖章后，以PDF格式上传。电子版文件命名格式为：公司名称—工程名称。
8.2 本项目要求提供加密电子响应文件，响应文件的制作应满足以下规定：
（1）在“响应文件格式”中要求盖供应商电子签章处，供应商均应加盖供应商电子签章。
（2）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。
8.3 响应文件应于规定的询比截止日期之前上传至系统。
8.4 响应文件的修改和撤回
（1）供应商在上传响应文件后，可以修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的询比截止时间前。在询比截止时间后，供应商不得再要求修改或撤销其响应文件。
（2）从询比截止期至响应文件有效期结束为止，供应商不得撤销其投标，否则将不予退还其询比保证金。
[bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc11975][bookmark: _Toc25102][bookmark: _Toc869]9.评审
[bookmark: _Toc2566]响应文件的初步评审
9.1评审由依照有关规定组建的评审小组负责，一般由3人及以上的人员组成。按照评审文件确定的方法进行评审。在详细评审之前，评审小组将判定每个响应文件是否完整以及是否实质性响应了询比文件的要求。
9.2评审过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审评审小组成员重新进行评审。
9.3如发现有下列情形之一的，其响应将被否决：
1）供应商未提交评审保证金或保证金金额不足的；
2）初步评审中：资格和资质证明文件不全的或不满足评审文件的资格要求的；
3）评审有效期不足的；
4）响应文件商务和技术条款有重大偏离的；
5）未提供评审文件要求的相关评审材料或格式文件造成重大影响无法评审的；
6）响应文件提供虚假材料的；
7）响应文件附有采购人不能接受的条件的；
8) 评审小组发现供应商的报价明显低于其它响应报价，而供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评审小组认定该供应商以低于成本报价竞标的；
9）不符合评审文件中规定的其它实质性要求的；
10）在评标过程中，评审小组发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其它弄虚作假方式投标的；
11）法律法规规定的其他否决投标的情形。
9.4评审小组只对在初审中确定为实质性响应的响应文件进行进一步的详细评审。
9.5出现下列情况之一时，评审小组有权宣布废标：
1）有效供应商数量不足，导致本次招标缺乏竞争的；
2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4）因重大变故，采购任务取消的；
5）评委评审后一致认定应予废标的。
9.6评审文件中如明确标明需要携带的各项证书资格、资质、获奖证书、证明文件、合同、成交通知书等以备评审小组查验的原件，请将相关原件单独用一个密封袋封装，注明“原件”和“供应商全称”字样并列明清单，相关原件返还时应当场清点，事后提出异议的，概不受理。
响应文件的澄清
9.7对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
9.8如需要对响应文件作出澄清、说明或者补正的，供应商应及时登陆安天e采在线开标系统并在规定时间内予以回复确认。
9.9供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
响应文件的详细评审
9.10在初步评审中，若评审小组成员对同一供应商的评审结论不一致的，按照少数服从多数原则确定最终初步评审结论。评审小组只对通过初步评审的响应文件进行详细评审。
9.11响应文件报价出现前后不一致的，除供应商须知前附表另有规定外，按照下列规定修正：
1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被否决。
9.12合格供应商不足三家处理预案。响应文件递交截止时间后供应商不足三家的，或在评标期间出现符合资格条件的供应商或者对评审文件作实质响应的供应商不足三家情形的，采购人可以因竞争性不足宣布流标。
[bookmark: _Toc20528][bookmark: _Toc1678]10.确定成交人
1.评审委员会将依据评分结果，按照从高到低的顺序进行排序，并从中推荐三位响应方作为成交候选人；
2.如果第一成交候选单位由于种种原因，无法按时保质保量完成工作，采购人有权选择重新采购或者顺延至第二名候选单位成交，最终确定成交单位，对未选中的报价单位，采购人无义务进行任何解释。
3.经采购人复核后，最终确定其为成交人。
[bookmark: _Toc2261][bookmark: _Toc3297][bookmark: _Toc29811]11.成交通知
在原采购公告发布媒介上发布成交公示，公示期为3个工作日；公示期满后，随即发布成交通知书。
[bookmark: _Toc26032]12.重新招标
（1）本项目评审时将查询生成响应文件的硬件信息，如不同响应文件的硬件信息异常一致相同，相关投标将被认定为无效。
（2）因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响招标投标活动正常进行的，参与招投标各方当事人免责。
（3）有下列情形之一的，采购人将重新招标：
1）询比截止时间止，供应商少于3个的；
2）经评审小组评审后否决所有投标的；
3）法律、法规规定及评审文件约定的其他情形；
[bookmark: _Toc28850][bookmark: _Toc1625][bookmark: _Toc10784]13.评审服务费
（1）支付金额：人民币 1000 元。
（2）支付时间：成交单位在签订合同后10个工作日内缴纳。
（3）支付方式：成交人支付
开户名∶淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司
纳税人识别号∶9134600150820194C
开户银行∶中国工商银行股份有限公司淮北人民东路支行
账号∶9558851305000012717
付款时需备注：淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司淮北高新区陶铝新材料产业园项目设计施工总承包冉邦地块北区—电梯询比采购 评审服务费。
[bookmark: bookmark32][bookmark: _Toc11752][bookmark: _Toc29420][bookmark: _Toc6096]14.履约保证金
14.1 缴纳金额：签订合同时成交单位缴纳合同金额的2%履约保证金。可以采用现金转账、银行保函或保证保险的方式缴纳。履约期间无安全事故，在工程验收合格后无息退还。
收款单位：淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司
开户银行∶中国工商银行股份有限公司淮北人民东路支行。
账号∶9558851305000012717
付款时需备注：淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司淮北高新区陶铝新材料产业园项目设计施工总承包冉邦地块北区—电梯询比采购  履约保证金。
[bookmark: _Toc27404][bookmark: _Toc19128][bookmark: _Toc20368]15.签订合同
成交人和采购人应在成交人收到成交通知书后30天内根据采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，或不按照采购文件要求提交履约保证金的，取消成交资格；给采购人造成的损失超成交人应予以赔偿。
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark33][bookmark: _Toc29862][bookmark: _Toc20810][bookmark: _Toc17433]16.需要补充的其他内容
1.成交方成交后一个月内，需拟定主要材料供货方案，包含详细的供货计划、供货渠道、品牌参数等方案材料。所提供的货物和材料在进场前，并经甲方进行审查确认方能进场投入使用，以确保项目使用的设备和材料符合相关标准和要求，能够满足项目的设计和功能需求以保证项目的质量，并确保设备的供应能够按照项目进度进行，避免因为供应延迟导致项目进度延误。
2.响应单位报价应包含为完成本询比采购文件所确定的采购范围、并满足其各项要求所需的全部费用，包括但不限于材料本身、包装、装卸、运输、安装、利润、配合费、税金等。需满足现行相关标准及现行验收规范。
3.本项目只接受唯一响应报价。不接受选择性报价、不接受具有附加条件的报价。凡供应商递交两种及以上方案或者两种及以上响应报价的，其投标将被否决。


[bookmark: _Toc3833][bookmark: _Toc16223]三、淮北矿业电子招标采购平台其他注意事项：
[bookmark: _Toc24939][bookmark: _Toc20478][bookmark: _Toc27732][bookmark: _Toc1548][bookmark: _Toc19500]1.采购文件的澄清
（一）响应人应仔细阅读采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，相关澄清要求应在响应截止时间3个工作日前通过淮北矿业电子招标采购平台提出。
（二）本项目的采购文件及其他资料（含澄清、答疑等）通过淮北矿业电子招标采购平台发布，采购人不再另行通知，响应人自行关注、查询并下载。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。
采购文件澄清发出的时间距响应截止时间不足3个工作日，且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。
（三）除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复响应人在采购文件规定的时间后提出的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc862][bookmark: _Toc18586][bookmark: _Toc23161][bookmark: _Toc13653][bookmark: _Toc13396]2.采购文件的修改
采购人对采购文件的修改通过淮北矿业电子招标采购平台发布，并通知所有已购买采购文件的潜在响应人。如果修改采购文件的时间距响应截止时间不足3个工作日，且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。
[bookmark: _Toc1095][bookmark: _Toc4119][bookmark: _Toc16327][bookmark: _Toc7005][bookmark: _Toc5752]3.响应文件的递交、修改与撤回
（一）本次采购采用线上递交响应文件方式，响应人在响应截止时间前须将线下制作好的响应文件（PDF格式）通过工具端使用CA签章加密上传至淮北矿业电子招标采购平台（如响应人在制作、上传电子响应文件过程中，遇到操作和使用问题，请及时联系淮北矿业电子招标采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555）。
（二）在采购文件规定的响应截止时间前（以淮北矿业电子招标采购平台系统的时间为准），响应人可以补充、修改或撤回已递交的响应文件（具体操作详见淮北矿业电子招标采购平台教程）。响应人应在投标截止时间前完成响应文件传输，否则，视为撤回响应文件。
（三）响应人参与多标段投标的，应按标段分别编制、加密、递交响应文件。
4.开启
（一）开启时间和地点
采购人在采购文件规定的开启截止时间和地点进行公开开标，如有变动在淮北矿业电子招标采购平台发布，投标人自行关注。
（二）开启方式
本次采购采用淮北矿业电子招标采购平台线上开启，响应人无需安排人员到达现场。
（三）解密响应文件
1.招采人员（以下称工作人员）根据有关规定登录系统开标。响应截止时间后由响应人使用CA证书解密响应文件，工作人员导入已解密的响应文件并公布开启结果。
2.自响应截止时间（开标时间）起30分钟内，响应人仍未完成响应文件解密的，视为其放弃响应。
3.响应人须按照采购文件的要求在响应截止时间（开标时间）前登录响应工具并保持在线，直到项目评审结束。
5.评审
评审委员会通过淮北矿业电子招标采购平台将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给响应人，响应人应在规定时间内进行回复。
（六）视为放弃澄清/放弃响应的情形
1.未在规定时间内回复的。
2.澄清文件无法打开或不完整的。
3.澄清文件中携带病毒并造成后果的。
4.恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的。
5.评审委员会认定的其他不予评审情形的。
11.响应文件无法打开或不完整的；响应文件中携带病毒并造成后果的；恶意递交响应文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的。
[bookmark: _Toc1983][bookmark: _Toc27908][bookmark: _Toc7545][bookmark: _Toc24976]6.其他注意事项
（一）数字证书
1.数字证书到期后须重新续期。
2.数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况需更换新证书。
3.投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。
（二）特殊情形
1.出现下列情形导致电子招投标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人免责。
（1）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用电子招投标系统。
（2）电子招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作。
（3）电子招投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险。
（4）计算机病毒发作导致电子招投标系统无法正常运行的。
（5）电力系统发生故障导致电子招投标系统无法运行。
（6）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。
2.出现前款情形时，若能保证在开启前恢复系统运行的，采购响应程序继续进行；若开启前不能恢复系统运行的，项目延期，具体按通知执行。



[bookmark: _Toc5198][bookmark: _Toc16666][bookmark: _Toc26758]四、评审办法
[bookmark: _Toc29473][bookmark: _Toc21125][bookmark: _Toc3163]1.符合性评审
	序号
	项目
	要求

	1
	封面
	格式自拟，需签字盖章。

	2
	法定代表人身份证明
	采用第七章给定格式，填写完整。

	3
	法定代表人授权委托书
	采用第七章给定格式，填写完整，无授权委托人可不提供。

	4
	授权委托人本单位三个月内社保证明
	无授权委托人可不提供

	5
	独立法人
	具有独立法人资格。 具有有效的营业执照，提供品牌生产厂家的特种设备生产许可证，代理品牌须提供授权证明。

	6
	公共信用信息报告
	登录“https://www.creditchina.gov.cn/”→查询法人信用信息→下载信用信息报告（近一个月内）

	7
	响应函
	采用第七章给定格式，填写、签字、盖章完整。

	8
	报价表
	采用第七章给定格式，填写、签字、盖章完整。

	9
	业绩证明文件
	须提供17万元及以上的电梯销售相关合同业绩。 （合同扫描件须至少包含合同签订双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页）

	10
	质量承诺书
	采用附件给定格式，填写、盖章完整。

	11
	响应保证金
	银行转账回执单或保函。


以上项目需全部符合要求，否则响应文件无效。
注：（1）业绩证明文件：提供关键页，即甲乙方名称、项目名称、合同总金额、合同签订时间、合同服务范围、项目经理页（如要求）、合同签字盖章页等关键内容的关键页的扫描件并加盖公章。
（2）符合性评审要求提供所有资料（如具有独立法人资格，具有效的营业执照等），所有文件内容须清晰可辨；任何文件的关键内容模糊无法辨认，无论涉及何种材料，均将导致其文件被否决。
符合性评审如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝，不再进入详细评审：
（1）供应商未提交评审保证金或金额不足，或评审保证金形式不符合评审文件要求的；
（2）资格不符合评审文件要求的；
（3）响应文件附有采购人不能接受的条件；
（4）不符合评审文件中规定的其它实质性要求；
（5）在评标过程中，评审小组发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其它弄虚作假方式投标的；
（6）不符合其他法律、法规及评审文件规定的。
[bookmark: _Toc1781]2.详细评审
初步评审合格的响应文件，评审小组才对其响应文件做进一步评审、比较。
具体评分细则如下：符合性评审通过后，按照报价由低到高依次推荐2名成交候选人。如报价相同的，由评审小组表决决定候选人顺序。
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2.1响应报价部分评审标准：
本项目设最高控制价，报价高于控制价的，其评审将被否决。通过初步评审且报价不高于控制价的为有效响应报价。
经评审最低价法：
本次评审采用有效最低价评审法。即评审小组按照响应报价由低到高依次进行供应商响应文件进行评审，评审均通过的即为成交候选人。对评审均通过的供应商，按照报价由低到高依次推荐2名成交候选人。如报价相同的，由评审小组表决决定候选人顺序。



[bookmark: _Toc14953][bookmark: _Toc25927][bookmark: _Toc7935]五、确定成交候选人和成交人
经评审最低价法：
（一）成交候选人的确定
[bookmark: _GoBack]1.本次评审采用有效最低价评审法。即评审小组按照响应报价由低到高依次进行供应商响应文件进行评审，评审均通过的即为成交候选人。由评审小组表决决定排序，评审小组按照供应商排名顺序推荐不超过2名成交候选人。
（二）成交人的确定
根据评审小组推荐的成交候选人名单，采购人依法确定排名第1名的成交候选人为成交人。但采购人发现供应商在询比过程有弄虚作假行为、虚报资料情况，一经查实，立即取消其成交人资格，已签订合同的，将无条件立即终止合同，采购人将依法依次确定其他成交候选人为成交人。
若成交人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照询比文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，影响到日常保供的，采购人可以重新询比或依法递补其他成交候选人。
注：本办法所有数值计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。若有效供应商数量少于评审文件规定的最低数量限制，本项目将作流标处理。



[bookmark: _Toc24665][bookmark: _Toc28416]六、合同的订立与主要条款
一、付款方式
付款方式：货到验收合格付款至60%，试运转合格后付至80%，封账协议签订并开票入账6个月后支付至97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满后付清。
二、交付时间
按买受人要求。
三、质量要求
详见第九章技术规格书。
四、质量保证期
成交人须对合同中规定的整套电梯提供全免费保养维修二十四个月（即免费维保期为两年），免费维保期自 政府有关职能部门检验机构验收合格并向交付建设单位之日起计。
五、合同转让和分包
卖方不得将合同转包给第三方。
六、违约责任
1、违约情形
本合同正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同条款的，即构成违约。
1）在产品履约期内，凡发现质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求。报价人承担调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。
2）卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理质量问题。
2、违约赔偿
除不可抗力外，如卖方发生不能按期提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买、卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。
1）逾期交货
卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，按逾期材料总价的5%罚款。
2） 卖方不能交货
卖方不能交货或拒不供货，应向买方偿付违约金。违约金按不能履约材料部分价款的50%计算。
3）逾期交货的违约赔偿
逾期交货的违约赔偿高限度为迟交货合同总价的30%，如违约金达到最高限额时报价人仍不能提供服务，买方可考虑终止合同。
七、违约终止合同
1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。
1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部。
2）卖方未能履行合同规定的其它义务。
3）在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后7天内未能纠正其过失。
八、合同纠纷
1、凡有关本合同或执行本合同中发生的纠纷，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向买方签约地的人民法院申请诉讼。
2、诉讼费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。
3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。
九、其他约定事项
施工前必须按要求提供产品合格证、出卖人所提供机械设备产品符合现行国家标准和地方、行业标准，并满足买受人要求。
[bookmark: _Toc10225][bookmark: _Toc16781]
[bookmark: _Toc16010]七、响应文件格式
[bookmark: _Toc31569][bookmark: _Toc25364][bookmark: _Toc14713][bookmark: _Toc3686]法定代表人身份证明

响应人名称：                                                  
单位性质：                                                                                    
地址：                                                                                           
成立时间：                  年               月                日
经营期限：                                                             
姓名：                      性别：                年龄：            
职务：                      电话号码：                       
系                                     （响应人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。

                               响应人：                        （盖单位章）
                                         年      月        日   


[bookmark: _Toc28153][bookmark: _Toc21370][bookmark: _Toc14827][bookmark: _Toc28200]法定代表人授权委托书（如需）
（响应文件由法人签字盖章的不需提供委托书）

本人       （姓名）系                 （响应人名称）的法定代表人，现委托我公司        （职位）        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司淮北高新区陶铝新材料产业园项目设计施工总承包冉邦地块北区—电梯询比采购 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人和委托人身份证（正反面）


报价人：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字或盖章）
身份证号码：                               
委托代理人：                                （签字或盖章） 
身份证号码：                               附身份证复印件
电话号码：                                            
             年       月       日





[bookmark: _Toc20155]响  应 函
致：淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司 ：
1、 我方研究了贵公司  淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司淮北高新区陶铝新材料产业园项目设计施工总承包冉邦地块北区—电梯询比采购  （项目名称）采购书，熟知现场情况和采购书的各项规定和要求，报价如下：不含税价为人民币（小写：                元）（大写：                  ）。含税价为人民币（小写：           元）（大写：                 ），税率为  13   %，交货期：按买受方要求。
2、 完成本项目工程，并按合同约定履行义务。
3、我方的响应文件包括下列内容:
(1)法定代表人身份证明;
(2)法定代表人授权委托书（如需）;
(3)响应函；
(4)报价表；
(5)资格审查资料；
(6)业绩证明文件；
(7)响应保证金；
(8)质量承诺书；
(9)信用中国；
......
响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。
3.我方响应采购文件的全部要求。
4.我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。
5.如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同;
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件;
（3）按照采购文件要求递交履约保证金;
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。我方同意并接受采购书规定的全部条件并进行报价。愿意承担该工程项目相关的供货任务；坚决履行采购书中对报价人所规定的全部要求和应承担的义务。   
6.                          (其他补充说明)。


供应商（公章）：                         
法定代表人
或授权代表（签字或盖章）：               
  年       月       日   
[bookmark: _Toc1053]报  价  表
	序号
	材料名称
	规格及型号
	单位
	数量
	含税控制单价（元）
	含税控制合价（元）
	报价（含税）

	
	
	
	
	
	
	
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	电梯
	详见技术规格书
	台
	2
	166500
	333000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	/
	/
	/
	/
	
	


注：1、报价应包含为完成本询比采购文件所确定的采购范围、并满足其各项要求所需的全部费用，包括但不限于材料本身、包装、装卸、运输、安装、利润、配合费、税金等。需满足现行相关标准及现行验收规范；2、以上报价含13%增值税。3.本项目推荐品牌为三菱电梯、日立电梯、通力电梯、奥的斯电梯、迅达电梯、蒂升TKE电梯；(以上品牌仅作推荐不作限制，报价人可选用其他替代品牌，但替代品牌档次应不低于或相当于以上推荐品牌)，另所提供品牌电梯参数须满足采购人要求。4、报价表按给定格式签字盖章。
报价人（公章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                      日期：
[bookmark: _Toc9657]资格审查资料
（格式自拟，加盖公章）
  [image: 大气图标]	
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[bookmark: _Toc5641]质量承诺书
报价人承诺：
按采购人要求进度完成 淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司淮北高新区陶铝新材料产业园项目设计施工总承包冉邦地块北区—电梯询比采购 ，供货达到采购人要求质量，并保证通过建设单位验收。若供货质量达不到验收要求或供货过程中采购人两次提出质量整改要求后仍达不到供货质量，报价人同意：1.解除材料采购合同；2.拆除不合格供货内容；3.赔偿因报价人返工给采购人带来的损失（从履约保证金中扣除）。


报价人（公章）：
                   法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
年  月  日





[bookmark: _Toc13917]业绩证明文件
（格式自拟，加盖公章）







[bookmark: _Toc28553][bookmark: _Toc16406]八、合同条款及格式

 修 HGJ-2026-03                               合同编号：
电梯采购合同工程名称：        （必填项）          
签订地点：淮北市相山区
签订时间：    年    月    日
（以上传合同审查时间为准）


出卖人：（企业全称）
买受人：淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司

第一条 标的、 数量及价款
	序号
	产品名称
	型号
	规格
	单位
	暂定数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	不含税单价
	材料增值税额
	含税单价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写金额）：                                                                          
	合计（小写金额）：

	注：1.不含税金额 **           
2.价格含        %增值税、含运费、安装费；数量为暂定量，最终按现场实际验收合格数量结算。


第二条 质量标准和售后服务：出卖人所提供的的产品必须满足买受人要求，产品符合国家现行标准、行业规范、图纸设计及买受人要求，提供完整售后服务。
第三条 包装标准、包装物的供应与回收：   满足长途运输、防潮、防磕碰标准；包装物由出卖人提供，不回收  。
第四条 出卖人应提供的资料：出卖人供货同时需提供买受人报验及工程竣工所需的相关资料（如合格证、检验报告等）：  产品合格证、出厂检验报告等工程所需资料 。
第五条 随机的必备品、配件、工具的种类、数量及供应方法：  产品安装说明书、配套配件、专用工具（如有），随货同行 。
第六条 合理损耗标准及计算方法： 无损耗 。
第七条 标的物所有权:自交付(双方共同确认验收合格) 时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖方所有。
第八条 供货时间、方式、地点：按买受人要求时间及数量供货至淮北市高新区龙湖工业园龙旺路32号项目施工现场。
第九条 运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责运输到达买受人指定的地点并承担费用，货物到场后卸车费用由   出卖人  承担。
第十条 检验标准、方法、地点及期限：货到现场，采购人、监理和成交人共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，成交人应妥善保管（需防潮、防盗），现场存放场地由成交人自行与总包单位协商解决。未经采购人同意，中标人不得擅自拆箱。采购人在接到成交人开箱安装通知后，派员7天内会同成交人进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，成交人须在接到采购人在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由成交人负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除成交人对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除成交人对相应设备的责任。
第十一条 结算依据、方式、时间：货到验收合格付款至60%，试运转合格后付至80%，封账协议签订并开票入账6个月后支付至97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满后付清。
第十二条 本合同解除的条件：按《民法典》执行。如出卖人违约导致不能实现合同目的，买受人有单方解除权；供货方延迟履行主要义务，经合理催告 7 天后仍不履行，买受方可以解除合同，同时供货方赔偿买受方造成的损失。
第十三条 违约责任：
1、违约情形
本合同正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同条款的，即构成违约。
1）在产品履约期内，凡发现质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求。报价人承担调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。
2）卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理质量问题。
2、违约赔偿
除不可抗力外，如卖方发生不能按期提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买、卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。
1）逾期交货
卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，按逾期设备总价的5%罚款。
2）卖方不能交货
卖方不能交货或拒不供货，应向买方偿付违约金。违约金按不能履约设备部分价款的50%计算。
3）逾期交货的违约赔偿
逾期交货的违约赔偿高限度为迟交货合同总价的30%，如违约金达到最高限额时报价人仍不能提供服务，买方可考虑终止合同。
第十四条 合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向买受人所在地人民法院起诉。
第十五条 本合同自双方签章之日起生效。
第十六条 质保期： 1.制造商在项目所在地需设有维修点，维修人员接到维修电话后须在30分钟内赶到现场。维修点需提供足够的备件以满足维修需求。
2.成交人须对合同中规定的整套电梯提供全免费保养维修二十四个月（即免费维保期为两年），免费维保期自政府有关职能部门检验机构验收合格并向交付建设单位之日起计。
3.质保期内承担维保及检修、检验费（即交付前的验收费和质保期内的年检费）、非人为因素导致的配件更换及消耗品更换等所需费用。
第十七条 其他约定事项：1.所有设备品牌须经买受人书面确认后方可供货。2.出卖人配合现场验收、竣工资料归档、售后维修。3.本合同严禁转包、分包供货。4技术规格书作为本合同一部分，具有同等法律效力。
第十八条 本合同一式 陆 份，出卖人贰份，买受人肆份。
	出卖人

出卖人（章）：
住所：
法定代表人：	
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
年 月 日(以签章时间为准）
	买受人

买受人（章）：淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司
住所：淮北市南黎路90号
法定代表人：
委托代理人：
电话：0561- 4943708
传真：
开户银行：淮北建行三堤口支行
账号：34001649608059369369
邮政编码：235000
年 月 日(以签章时间为准）











9、 [bookmark: _Toc27582]附件
《电梯技术规格书》
（一）基本参数
	
	基本要求
	井道尺寸
	提升高度
(mm)
	顶层高度
(mm)
	底坑深度(mm)
	载重
(kg)
	速度
(m/s)
	层/站
	门尺寸（宽*高mm）
	机房
	台数
	备注

	无障碍客梯电梯
	2860*3000
	12000
	4600
	1800
	1250
	1.75
	3/3
	1300*2300
	有
	1
	5#楼

	无机房电梯
	2000*2000
	15800
	4800
	1800
	800
	1.75
	4/4
	1100*2300
	无
	1
	7#楼



二）技术规格要求
电梯主要配置：
1、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机。
2、门机：采用变频、变压、变速（VVVF）门机控制器。
3、门保护：采用红外线光幕门保护装置。
4、操作系统：采用电脑全集选方式。
5、缓冲器墩座采用钢底座材质	
电梯装饰要求： 
1. 轿厢尺寸：详见基本参数要求，病床梯净高度≥2600mm，无机房电梯净高度≥2400mm。
2、轿厢顶：采用明亮大气型吊顶，304#发纹不锈钢，提供不少于四处光源，LED照明（根据现场设计风格提供不低于三种方案供甲方选择），费用包含在报价中
3、轿厢壁：前壁304#发纹不锈钢，侧壁304发纹不锈钢结合蚀刻发纹不锈钢，后壁镜面不锈钢结合蚀刻发纹不锈钢。不锈钢厚度≥1.5mm。
4、轿厢门：304#发纹不锈钢, 不锈钢厚度≥1.5mm。
5、轿厢地面：每台电梯预留500Kg重量，预留重量内采用预拌砂浆，地面铺设单色大理石，（根据现场设计风格提供不低于三种方案供甲方选择），费用包含在报价中。
6、轿厢内呼: 液晶显示屏(显示楼层和方向)。预留标准接口，便于后期编辑
7、通风设施：变频轴流风扇，不少于两个出风口
8、扶手：发纹不锈钢圆扶手
9、层门、门套：所有层门304#发纹不锈钢。 板材厚度≥1.5mm
10、外呼面板： 发纹不锈钢结合亚克力板，暗装。
11、显示方式：4.3寸液晶显示。
12、呼唤按钮：不锈钢按钮。
13、开门尺寸：开门尺寸：病床梯（旁开门，净宽*净深=1300mm*2100mm），无机房客梯（中分门，净宽*净深=900mm*2100mm）。
14、无障碍电梯功能：轿厢后壁不锈钢扶手；轿厢后壁中央镜面材质；残疾人操纵箱；盲文按钮；语音报站（普通话）。
15、有机房配备机房空调（冷暖），满足验收要求。
16、配备无线五方对讲。
17、电梯配备不锈钢大门套。	
18. 消防梯、普通电梯层门的耐火完整性不应低于2小时，提供满足消防验收要求的检测报告，费用中标人自理
 
电梯功能要求：
 
	序号
	名称
	定义

	1
	本层同向外呼再开门
	当电梯门未完全关闭时，本层厅外同向外呼按钮被按动，电梯门重新打开

	2
	集选控制
	信号处理的基础上把召唤信号集合起来进行选择的应答。基于各层站的上行和下行外呼的呼叫信号集合处理

	3
	满载直驶
	当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态。电梯将不再应答厅外召唤而直接相应轿内指令直达指定楼层

	4
	厅门未开则自动开往下一层
	当需平层的厅门经多次试开门时未能实现时，电梯会自动开往下一层

	5
	防捣乱功能
	（空载时，内湖登记限制）未避免空梯运行，电脑通过对载重进行逻辑判断，限制内呼登记数量。空载时，轿厢剩余内呼指令数量不能超过3个，否则会自动被取消

	6
	防捣乱功能（端站听层取消内呼）
	当电梯运行到上下终端站时，会取消所有的轿内呼叫指令

	7
	防捣乱功能（反向内呼自动取消）
	电梯运行至某一层时（非端站），无其他当前运行方向相同的内呼或外呼召唤信号时，电梯停梯，自动取消所有反向内呼信号，反向运行需重新登记呼叫

	8
	基站开门等待时间可调
	为基站所在楼层分配较长的开门等待时间，电梯控制系统默认开门等待时间是8秒，基站开门时间可调整范围是0-63秒，通过特殊设备调整

	9
	门机速度及力矩可调
	门机配有控制器，通过控制器，可调整门机 的运行速度和力矩，以适应不同形式的电梯门，使电梯门工作与最佳状态

	10
	再平层
	轿厢到站停靠后，当由于进出乘客等原因引起轿厢负载变化，使轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间 垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层，使轿厢回到准确停层位置

	11
	轿厢照明，风扇节能运行功能
	在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门一段时间后，进入节能模式，自动关闭轿厢风扇

	12
	启动补偿功能
	在电梯启动时根据实际载重进行力矩补偿，从而保证电梯在不同负载下都有较好的启动舒适感

	13
	井道自学习
	在电梯正式运行前，系统学习井道内各种数据，各楼层位置，层高，井道各开门位置，并永久保存

	安全与应急功能

	1
	故障时就近平层(如，马达过温故障、楼层位置错误)
	当电梯出现一般性信号故障时(安全回路和电源故障除外)，电梯会自动向最近的层站停靠，开门放人，然后终止服务

	2
	火灾应急返回 
	当电梯得到火警信号，电梯不响应所有内呼和外呼，立即自动返回指定楼层，开门停梯

	3
	报警和对讲功能
	在紧急情况下按动报警和对讲按钮，轿顶的警铃会鸣叫，值班室的电梯内部对讲电话会响(如有三方通话功能)。

	4
	轿内应急照明 
	如果电梯突然停电，轿内应急灯会自动打开

	5
	超载保护 
	当电梯轿厢的载重大于额定载重量的110%时，电梯在层楼平层位置保持开门状态，同时向轿厢内发出警报信号，以示电梯现已超载、不能启动运行

	6
	门锁故障重复关门 
	电梯控制系统一直会检查电梯门锁状态，系统如果检测到电梯门未完全关闭或门锁有故障时，电梯门会自动打开后再自动关闭

	7
	门受阻保护
	轿厢关门受阻不能完全关闭时，门反向开启

	8
	锁梯(钥匙开关) 
	当要使电梯停止运行时，在基站召唤箱上用钥匙转向闭梯处，当电梯已在基站，此时电梯关闭;当电梯不在基站，待应答完指令后回基站关闭电梯

	9
	缺相及错相保护
	三相电源当任何一相断开或三相电源相序与出厂规定的相序不符时，相序继电器动作，断开安全电路，电梯停止运行

	10
	控制柜可锁
	主开关 电梯控制柜设有可上锁的主开关，控制电梯开停

	11
	紧急电动运行
	电梯在紧急状态下，可以通过电梯机房控制柜上的操纵面板进行紧急操作，呼叫电梯上下运行，以达到紧急救援的目的

	12
	检修操作
	供维修人员使用的检修运行模式通过电梯轿顶的操纵面板进行操作，呼叫电梯上下运行，以达到在轿顶检修时运行的目的

	13
	曳引机温度监控
	马达温度超过一定值时(120度)，则电梯在此次运行停站后停梯保护，直至温度降低至预设值以下，电梯再自动恢复运行

	14
	曳引机空转保护功能
	当主机出现空转故障时，超过设定的时间后会自动停止

	15
	火灾应急返回信号预留
	当电梯火灾应急返回完成后，在控制柜输出一个电梯返回到位信号
UCMP 轿厢意外移动保护 防止在开锁区域内且开门状态下，轿厢无指令离开层站的移动(不包含装卸载引起的移动)

	16
	限制轿内人员开启轿门装置
	为了限制轿厢内人员开启轿门的装置

	17
	制动力矩检测功能
	控制柜提供制动力检测装置，确保电梯制动器制动能力。

	18
	门锁安全装置的失效检测 
	当轿厢在开锁区域内，轿门开启且层门门锁释放时，应当监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门锁紧装置的锁紧位置的电气安全装置和监控信号的正确动作。如果监测到故障，应当防止电梯的正常运行。

	19
	门锁旁路功能
	了维护层门和轿门的触点，控制柜提供门锁旁路装置，确保维修保养效率

	20
	井道急停开关
	井道底坑内急停开关可使电梯抱闸停止，急停按钮在底坑地面和底坑开门都能触及到的位置，如果底坑深度大于1.6m，底坑应有2个急停开关

	21
	轿顶急停开关
	轿顶位置装的急停开关

	22
	电气安全回路保护
	串联在一起的电气安全装置一旦动作，则阻止电梯运行

	23
	轿厢限速器张紧块安全触点
	安全开关，用于检测限速器钢丝绳松弛、松开或断裂

	运行功能

	1
	自动门 
	电梯门在门区自动开关

	2
	集选错误信号
	通过从主机板中输出一个继电器信号提示有故障发生(如马达的温度过高故障等)

	3
	运行计时计数 
	在电梯的控制柜中累计记录电梯的运行时间及次数

	人机交互界面

	1
	关门按钮 
	电梯停站开门后，按下关门按钮，电梯立即关门。电梯关门按钮仅在门完全打开时起作用，以下情况关门按钮不起作用:1超载;2开门中;3.优先运行。

	2
	开门按钮
	当电梯在开门区域内，按下开门按钮，电梯门重新打开

	3
	误指令消除(双击取消) 
	连续两次按下已登记的内呼按钮时，该内呼将被取消

	4
	语音报站
	电梯系统通过语音合成装置以预先录制好的语音向电梯乘客预报电梯将要到达的层站和运行的方向等信息


[bookmark: _Toc23910] 二、技术规范
一、采购范围
响应人需按本技术规格书的要求完成电梯的设计、制造、运输、安装、调试、报验、试运行、验收合格、技术交底及售后服务等工作。并按工作顺序提交所需的所有资料，无论其是否被明细列在合同文件中。资料必须符合本技术规格书及国家相关规范的要求。
电梯安装纳入总承包管理范围内，响应人有义务做好配合工作，不得因配合原因影响工程进度和质量。
电梯安装与政府相关部门的对接协调等工作由电梯工程响应人自行解决，相关费用自行考虑，含于总报价中。
二、工作内容
1、设备提供
本项目推荐品牌为三菱电梯、日立电梯、通力电梯、奥的斯电梯、迅达电梯、蒂升TKE电梯；(以上品牌仅作推荐不作限制，报价人可选用其他替代品牌，但替代品牌档次应不低于或相当于以上推荐品牌)，另所提供品牌电梯参数须满足采购人要求。。
提供的电梯须包括以下服务工作：
1.1按采购人提供的施工图（建施、结施、电施），响应人须在成交后10个工作日内对建筑物预留电梯井道结构及与电梯相关工作面的图纸进行复核，包括校核土建相关尺寸及强度等因素的符合性：如底坑尺寸、井道尺寸、门洞尺寸、开门尺寸、圈梁（尺寸及标高、圈梁数量及标高）、顶层高度、电梯机房等其它与电梯安装相关内容，成交人须在中标后10个工作日内将复核报告（含图纸、现场未明确的或电梯安装及运行有要求的等其它因素）提交采购人、建筑设计单位，如有问题成交人需负责与建筑设计沟通调整并由建筑设计出具变更联系单，逾期未提交复核报告的，因此产生的整改及变更费用均由成交人负责承担。成交人施工进场前10天内完成电梯井道、电梯机房等所有现场的相关复核工作，如无问题与总包单位完成井道交接，如有问题成交人整理复核报告并提交采购人，逾期未提交复核报告则视作成交人认为无问题可进入电梯安装工序。
1.2 按采购人要求和设计需要完成设备的具体设计；
1.3 提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；
1.4 按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；
1.5 运输：设备运输至采购人指定地点并负责卸货。
1.6 到货验收：货到现场，采购人、监理和成交人共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，成交人应妥善保管（需防潮、防盗），现场存放场地由成交人自行与总包单位协商解决。未经采购人同意，中标人不得擅自拆箱。采购人在接到成交人开箱安装通知后，派员7天内会同成交人进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，成交人须在接到采购人在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由成交人负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除成交人对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除成交人对相应设备的责任。
2、设备安装
2.1电梯安装队进场前，成交人需按采购人的要求办理开工手续，提交开工报告、质保体系及施工方案等报采购人、监理单位批准，并负责向当地质量技术监督局办理特种设备电梯安装告知书，负责设备安装、调试及试运行直至验收合格交付采购人。本项目电梯安装工程为交钥匙工程。
2.2成交人需按采购人的要求和认可负责设备安装和调试及试运行直至验收交付使用。设备装卸运输及其他所需费用均包含在总报价内。
2.3成交人需对安装、调试、记录、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和质检部门的验收证书，检试验收费用包括在总价中。
2.4未经采购人书面同意成交人不得将设备委托他方进行安装。
2.5 设备安装验收合格至向最终业主交付之日的设备维护、保养由成交人负责。
2.6 成交人须提供与工程施工总进度相适应的安装作业计划和要求，并须得到总包和业主的认可。
2.7 所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，需做防火处理的材料必须做防火处理并满足相关建筑设计防火规范要求。
2.8 设备安装验收合格，并领取正式验收证书后的 7 天内向业主提供完整的技术资料三套（包括安装过程中的测试数据原件）。
3、设备的调试和试运行
3.1 工具、材料、仪器设备和劳务人员
成交人应派专业的工程师在现场负责安装和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有安装和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。
4、设备验收
4.1 验收合格条件
· 运行结果须符合产品标准和技术规格书及合同要求。
· 设备在交付业主使用之前应通过政府有关部门的验收并取得使用证书。
· 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受确认。
· 成品保护的相关材料并负责安装到位并移交物业。
5、售后服务
5.1 制造商在项目所在地需设有维修点，维修人员接到维修电话后须在30分钟内赶到现场。维修点需提供足够的备件以满足维修需求。
5.2 成交人须对合同中规定的整套电梯提供全免费保养维修二十四个月（即免费维保期为两年），免费维保期自 政府有关职能部门检验机构验收合格并向交付建设单位之日起计。
质保期内承担维保及检修、检验费（即交付前的验收费和质保期内的年检费）、非人为因素导致的配件更换及消耗品更换等所需费用。
三、产品制造及安装标准
包括但不限于：
1. 电梯制造与安装安全规范GB 7588-2003/XG1-2015 
1. 电梯制造与安装规范GB7588-2003
1. 电梯技术条件GB/T10058-2009
1. 电梯试验方法GB10059-2009
1. 电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002
1. 电梯型式试验规则TSG T7007-2016
1. 电梯主要部件报废技术条件 GB/T 31821-2015
1. 地震情况下的电梯要求GB/T 31095-2014
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